	



	Re: ‏[הכתב והמכתב]‏ הכנסת אוצה"ח לדיסק המחשב
4 הודעות



		מגירסה 22 אפשר לקנות כונן SSD, עם יציאה של טייפ C, ולחבר את התוכנה ליציאת טייפ C במחשב, ואז אוצר החכמה עובד במהירות כמעט כמו דיסק פנימי.
ובנוסף יש לזה עוד מעלה, אם אתה רוצה לעדכן את התוכנה, אזי אם הכונן הוא פנימי צריך לפתוח ולפרק בכל עדכון [כזה שא"א לעשותו דרך הרשת] ואילו בכונן חיצוני הדרך קלה.



כמדומה שיש לציין שהבדל גם באוצר החכמה החיצוני בין SSD לסוג הישן - שבSSD ההפרש בין חיצוני לפנימי משמעותי פחות 



אם יש לך מקום במחשב ל-SSD נוסף מלבד זה שמותקנת עליו מערכת ההפעלה (אפשר לבדוק את זה פיזית ע"י פתיחת המכסה האחורי למי שמתמצא או לבדוק במפרט המחשב באתר היצרן לפי הדגם הספציפי של המחשב), אז זה ממש פשוט, רק לקנות את הדיסק המתאים לפתוח את המכסה ולהשחיל את הדיסק בחריץ המתאים (לפעמים צריך איזה בורג). אם יש מקום רק לדיסק אחד שעליו מותקנת מערכת ההפעלה זה קצת יותר מורכב, כי צריך להחליף את הדיסק בדיסק עם יותר אחסון להתקין את מערכת ההפעלה על הדיסק החדש. בכזה מקרה צריך לגבות את כל החומר שעל הדיסק כדי שניתן יהיה להעביר אותו לדיסק החדש אחרי ההתקנה, אפשר לעשות את זה עם כונן גיבוי חיצוני או להשתמש במתאם שמאפשר חיבור של ה-SSD הפנימי הישן דרך יציאת ה-USB של המחשב ומשם להעתיק את החומר לדיסק החדש.







		לי יש SSD בגרסה 21.
למה העדכון יותר מסובך? היום בלאו הכי אפשר לעשות את זה מרחוק, למי שיש חיבור לרשת.
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		גם ללא עדכון מרחוק
לא צריך לפרק את הדיסק הפנימי
מעדכנים את הקשיח החיצוני (שנשאר אצלך) ומשם מעבירים לפנימי
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